Приложение

к приказу директора

Мурманского транспортного филиала

от 31.05.2022 г. № МТФ/231-п

**Кардинальные правила в Мурманском транспортном филиале ПАО «ГКМ «Норильский никель»**

1. **Работникам запрещается работать на высоте без использования страховочной привязи.**

*Нарушением настоящего правила является неприменение работниками страховочной привязи, страховочных канатов и других средств индивидуальной и коллективной защиты при работе на высоте.*

**Лицами, ответственными за соблюдение настоящего правила, являются работники Общества, непосредственно выполняющие работы на высоте.**

1. **Работникам запрещается производство работ в выработках с незакрепленной и/или необобранной кровлей.**

*Нарушением настоящего правила является совершение следующих действий:*

*Производство работ в выработках с незакрепленной и/или необобранной кровлей, при наличии отслоившихся кусков горной массы или закладочного бетона.*

**Лицами, ответственными за соблюдение настоящего правила, являются работники рудников, либо других подразделений, исполняющие свои функциональные обязанности в подземных выработках.**

1. **Работникам запрещается выполнять погрузочно-разгрузочные работы, работы по перемещению груза при нахождении людей в опасной близости.**

*Нарушением настоящего правила является совершение следующих действий:*

*- подъем и опускание грузов в автомашину, полувагон и других транспортных средств при нахождении людей в кузове или кабине;*

*- перемещение груза краном, оснащенным магнитом, при нахождении в пределах перемещения груза людей;*

*- подъем, опускание, перемещение груза, установленного вблизи стены, колонны, штабеля, ж/д вагона, станка или другого оборудования, при нахождении людей между поднимаемым грузом и указанными частями здания или оборудованием;*

*- перемещение краном людей или груза с находящимися на нем людьми;*

*включение механизмов крана при нахождении людей на кране вне его кабины (на галерее, в машинном помещении, на стреле и т.п.).;*

*- посадка людей в тару, поднятую краном;*

*- подъем и опускание стрелы крана без груза при нахождении под ней людей;*

*- нахождение людей под грузом и в опасной зоне его перемещения.*

**Лицами, ответственными за соблюдение настоящего правила, являются специалисты, ответственные за безопасное производство работ кранами, машинисты кранов (крановщики), стропальщики.**

1. **Работникам запрещается производить ремонт и обслуживание действующего оборудования без его отключения от коммуникаций, установки блокировки источников энергии.**

*Нарушением настоящего правила является совершение следующих действий:*

*- выполнение ремонтных работ, работ по обслуживанию при работающем оборудовании без отключения от источников энергии и установленной блокировки/изоляции источника энергии;*

*- нахождение рядом с работающим оборудованием со снятым/неисправным или частично отсутствующим ограждением;*

*- снятие ограждений (защитных кожухов) с оборудования находящегося в работе;*

*- пуск в работу оборудования со снятым или неисправным ограждением.*

**Лицами, ответственными за соблюдение настоящего правила, являются работники Компании.**

1. **Работникам запрещается проведение работ в электроустановках и на электрооборудовании, находящихся под напряжением.**

*Нарушением настоящего правила является совершение следующих действий:*

*- проведение работ без необходимых отключений и принятия мер, препятствующих подаче напряжения на место работы.*

*- проведение работ без соблюдения мер, обеспечивающих безопасность работ без снятия напряжения и работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации.*

**Лицами, ответственными за соблюдение настоящего правила, являются работники, занятые техническим обслуживанием электроустановок и электрооборудования, проводящие оперативные переключения, организующие и выполняющих в электроустановках строительные, монтажные, наладочные, ремонтные работы, испытания и измерения.**

1. **Запрещается перевозка и проезд людей на транспортных средствах, не предназначенных для этих целей.**

*Нарушением настоящего правила является совершение следующих действий:*

*- перевозка транспортными средствами людей вне специально предусмотренных и оборудованных для этих целей ТС;*

*- начинать движение транспортного средства, не убедившись в отсутствии работников в зоне действия ТС;*

*- находится в горной выработке без обозначения себя водителю транспортного средства;*

*- использовать транспортное средство, не предусмотренное для перевозки людей в качестве средства передвижения работников.*

**Лицами, ответственными за соблюдение настоящего правила, являются работники Компании.**