Приложение

К приказу Директора

Мурманского транспортного филиала

от 21.05.2021 г. № МТФ/118-п

**Зоны и отдельные виды работ, где обязательно применение защитных касок с подбородочными ремнями (в рабочем положении на подбородке), средств индивидуальной защиты ног (ботинки, сапоги, валенки т.д.), сигнальных костюмов или сигнальных жилетов**

1. Зоны\* где обязательно применение защитных касок с подбородочными ремнями (в рабочем положении на подбородке), средств индивидуальной защиты ног (ботинки, сапоги, валенки т.д.), сигнальных костюмов или сигнальных жилетов:
2. Перегрузочный терминал:



1. Вся территория перегрузочной площадки № 2\*.
2. Отдельные виды работ, где обязательно применение защитных касок с подбородочными ремнями (в рабочем положении на подбородке), средств индивидуальной защиты ног (ботинки, сапоги, валенки т.д.), сигнальных костюмов или сигнальных жилетов:
   * 1. При проведении работ по техническому обслуживанию, осмотру и ремонту подъемных сооружений и механизмов;
     2. Швартовые работы;
     3. Нахождение в зоне работы подъемных сооружений и механизмов;
     4. Выполнение работ на высоте;
     5. Выполнение иных видов работ, где существует риск травмирования головы и ног.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* за исключением помещений, указанных в Приложении 3 к настоящему Приказу (административно-бытовые помещения крытого склада, Гаражей № 1, 2 и 3, помещений контрольно-пропускного пункта).

В гаражах № 1,2 и 3, при отсутствии рисков травмирования головы, допускается нахождение и производство работ без касок в помещениях, не оборудованных подъемными сооружениями, в том числе управляемыми с пола (в независимости от эксплуатации данных подъёмах сооружений или их технического состояния).